比选文件

附件：

高精度偏摆检查仪技术要求

项目简介
项目名称：高精度偏摆检查仪
需求数量：一台
项目预算：约9.28万元 （含税费、运费）

交货期：≤90天
主要技术参数
1 设备名称：高精度偏摆检查仪

2 功能、结构要求：
具备满足测量需求的测量平台与导轨，操作简便，顶针滑块移动省力（或具备手摇调整功能），导轨精度高，测量数据准确且稳定可靠，且表座支架具备多角度调整等功能。
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2.1 主要技术参数要求

	测量中心距/mm
	≥800

	顶针中心垂直高度/mm
	130±20

	水平位置/mm
	包含校准时水平与垂直位置，参考校准规范JJF 1109-2003平行度≤0.08

	跳动精度（或校准时的示值误差）/mm
	≤0.003

	顶针材质
	硬质合金

	顶针座导轨精度（平行度和平面度）
	应至少达到任意300mm范围内优于0.02mm

	表座
	
安装于直线导轨上或单独设计的的精度达到直线导轨水平的自制导轨上，具备多角度调整功能。




2.2 主要配置及配件清单

	序号
	主要配置
	品牌/型号
	数量

	1
	顶针
	国际或国内著名品牌
	≥3

	2 
	由供应商提供
	国际或国内著名品牌
	根据实际

	3
	…
	…
	…


2.3 设备到厂后，需按JJF 1109-2003及以上标准要求校准，并提供首次校准报告。

三、设备验收关注点验收点：参照本要求第“二”条内容验收

四、易损件清单及单价

由供应商提供

五、设备技术要求总则
1、本技术要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证提供符合或优于本技术规格书和有关工业标准的优质产品。

2、设备节能环保、安全，操作维修方便，造型美观，运行稳定、可靠。

3、设备及其配套的零部件须保证是全新的，零部件、电气元件需选用国际品牌、国内驰名品牌。所用的电气材料必须是中国强制性产品认证（CCC）的产品。

4、设备须包含“以太网接口”或其他数据接口，支持数据采集联网。
5、设备服务要求：供方在按上述供货范围提供设备的同时，须提供与之相应的伴随服务。包括：技术资料、安装调试、现场试运行、技术支持、技术服务、技术培训等，以及在文中未提及的、隐含的其他必须由供方提供的相关服务。

六、售后服务、培训和技术资料等

1.全套设备运输、安装调试均由供货方负责，用户配合。
2.设备到达用户所在地后，在接到用户安装通知后7个工作日内执行免费安装、调试和培训；人员培训是指设备操作培训，直到检测人员会操作为止。

3.保修：供方须拥有专业资深维修工程师。在设备保修期内不收取零部件及其它费用（人为损坏因素除外），实行保修服务，并提供设备终身售后服务。

4.设备保修期满之后，应提供广泛而优惠的技术支持及备件的供应。

5.维修响应：接到用户通知后，8小时内做出响应，48小时内给出明确解决方案，遵循尽量在最短时间内为用户解决问题的原则，如需要，在48小时内赶到现场，一般类故障3个工作日内修复，特殊类故障7个工作日内修复。

6.提供壹套使用说明书。说明书满足使用、维护、保养、操作、安全、安装、调整的需要、装订整齐规范。

7.仪器出厂必须有铭牌，并提供出厂合格证明、产品说明书、装箱清单以及其他相关资料。

*文件资料：提供中文版设备操作和维护手册、PLC编辑软件控制程序、电气控制原理图、装配结构图、自制易损备件图等资料电子版及纸制版一套。（软件部分电子版即可，可根据设备及厂家进行选择）
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