比选文件

附件：

自动导向搬运车的购置技术要求

一、项目简介
项目名称：购置1 台 自动导向搬运车（含配套系统）

项目目的：用于我司生产车间零件工序间点对点搬运，提升搬运效率与自动化水平。
交货期：30 天

二、主要技术参数
2.1现场基本条件概况
2.1.1适用料箱尺寸为850*650*700mm，如下图
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2.1.2满载货物重量为1000KG。
2.1.3适用车间现场应用环境（如下图）。地板为环氧树脂地板，地面会有破损、油污，通道宽窄不一等情况，需由设备厂家对现场进行评估其设备适用性。
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2.1.4支持端到端固定路径精准运行，具备多工位状态自动识别判断能力，运行时可实时获取目标工位群的 “空闲 / 占用” 状态；若首个目标工位有料，系统能按预设优先级自动跳转至就近空闲工位完成接驳作业，同时支持与中控系统联动，实时反馈作业状态，保障端到端物料搬运的自动化与连续性。
2.2自动物流小车功能参数要求
2.2.1车型为前叉式自动物流小车，参考车型图下图
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2.2.2主要参数要求
	参数
	最小转弯半径
	1500
	mm

	
	额定负载
	≥1500
	Kg

	
	底盘离地间隙
	≥25
	mm

	
	电池
	≥50AH
	

	
	驱动方式
	电动
	 

	运动性能
	额定运行速度/空载
	≥1.2
	m/s

	
	额定运行速度/额定负载
	≥1
	m/s

	定位导航
	导航方式
	激光Slam
	 

	
	停车位置精度
	±10
	mm

	
	停车角度精度
	±1
	°


2.2.3电池类型：采用磷酸铁锂电池（符合相关国家标准和行业标准），电池容量≥50Ah，额定电压48V，具备过充、过放、过流、短路保护功能。

2.2.4续航能力：满载连续工作时间≥6h。
2.2.5充电方式：配备自动充电桩，支持自动充电/手动充电，具备充电状态实时反馈功能。

2.2.6导航方式：采用激光SLAM导航，支持多维度感知，确保在复杂环境下安全稳定运行。

2.2.7定位精度：
（1）定位精度：≤±20mm（静态）；
（2）重复定位精度：≤±20 mm，确保每次到达指定位置的偏差在允许范围内；
（3）停车精度：≤±20mm，满足物料装卸、对接设备的精准定位需求。

2.2.8路径规划
（1）支持自动路径规划，可根据场地地图、任务需求及实时路况（如障碍物、其他AGV）动态调整最优路径。

（2）具备路径记忆功能，可保存常用路径，提高作业效率；支持手动编辑、修改路径，操作便捷。

（3）多AGV协同作业时，具备路径避让、优先级调度功能，无碰撞、拥堵现象。

2.2.9任务执行
（1）支持多种任务模式：点到点运输、多点循环运输、接驳运输、按需调度等，可通过上位机系统下发任务，也可本地手动触发任务。

（2）任务响应：接到任务后快速启动执行；具备任务暂停、取消、重试功能，任务执行状态实时反馈至上位机。

（3）具备负载检测功能，可实时监测负载状态，若出现超载、偏载等异常情况，立即报警并停止作业。

2.2.10安全防护
（1）硬件防护：配备激光雷达/超声波传感器/红外传感器（至少两种传感器融合），探测范围≥3m，可识别前方静止或移动障碍物，实现多级减速、紧急停止。

（2）安全警示：配备声光报警装置，作业时发出明显警示音和灯光提示；具备急停按钮，确保人员和设备安全。

2.2.11人机交互
（1）配备触摸屏，支持中文界面，可显示设备状态（电量、速度、任务进度、故障信息等），支持手动操作（启动、停止、复位、选择任务等）。

（2）支持远程控制，可通过上位机系统实时监控AGV运行状态、下发指令、查看历史数据。

2.2.12环境适应性

（1）工作温度：-10℃~45℃；工作湿度：20%~90%（无冷凝），可适应车间、仓库等常见作业环境。

（2）具备防尘、防水功能，防护等级≥IP54，可抵御灰尘、少量水滴侵袭。

（3）可在环氧树脂地面、水泥地面、轻微凹凸不平地面上稳定行驶，不受地面材质轻微影响。

2.2.13通信接口

（1）支持无线通信：WiFi（802.11 a/b/g/n/ac）、蓝牙、4G/5G（可选），确保与上位机、充电设备等稳定通信。

（2）支持有线通信接口：RS485、以太网口（RJ45），可用于设备调试、数据导出；具备USB接口，支持外接存储设备。

2.2.14软件系统

（1）上位机调度系统：支持多AGV集中管理，可实时显示AGV位置、状态、任务进度，具备任务分配、路径规划、数据分析、报表生成等功能，界面友好，操作简单。

（2）AGV车载软件：具备自诊断、自修复功能，可实时监测设备硬件状态（电机、电池、传感器等），出现故障时自动提示故障原因及解决方案；支持软件远程升级，无需现场拆机。

（3）提供标准API数据接口，能与我司物料流转系统做数据对接，实现我司在自研物料流转系统上进行调度车俩，任务分配等功能。
3.设备平面布置图（含设备高度要求）
由设备厂家提供

4.主要配置要求
	序号
	名称
	要求
	备注

	1
	物流小车主机
	国内外一线品牌
	

	2
	电池
	国内外一线品牌
	

	3
	电器元件
	国内外一线品牌
	

	4
	PLC系统
	国内外一线品牌
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5.工具清单（专用或通用）
由设备厂家提供
6.工装清单
由设备厂家提供
7.易损件清单和报价

由设备厂家提供
8.验收内容、方法、步骤及培训：
连续运行两周，设备无故障
9.设备报价或分项报价
由设备厂家提供
三、设备电气安装技术规范要求
配电箱要求
箱体牢固，密封，防尘，防水。
箱门转动灵活，接地可靠，接地点应标以接地符号。
门锁操作灵活可靠，能开门断电。
过渡接线箱的防护盖要密封防护。
电气元器件要求
各电器元器件标识与电气原理图的标准电气符号相一致，并粘贴于易见处。
元器件固定牢固，安装位置必须与布局图相一致。
线路部分要求
每条线缆都应有与电气原理图相一致的线号标记，线号清晰、齐全且不易褪色和脱落，线号排序遵循顺序原则。
导线截面积和颜色应符合电气规范要求。
布线方面要求美观、整洁、线与线之间排列平行不得交叉，线束、线管布置要平直。
强电、弱电的线路要分开布置，不得在同一束或者同一槽内敷设。
连接器件与线缆连接时护套应固定在线头上，保证线缆不受力。
电箱内的线缆应采用线槽平面布置。
机床外围线缆、线管要保持平直，线管间要平行，线管要编号齐全，管线头应紧固，管内线路严禁有中间接头。
各种线路的进出口处都应采取穿保护套，以防止损伤。
安全方面
机床要配置容量合适的断路器作为设备电源总开关，并要求用户电源进线直接接到总开关的进线端，并在合适位置配置电源指示灯。电源总开关接线应遵循上进下出原则，确保安全；总进线端接线处应留有足够的线缆安装空间。
由多台设备或控制柜组成的生产线，用户仅提供一路电源总进线。
机床要有总接地端子排，所有的保护接地线均接在该端子排上，同时还要有专用的总接零端子排，所有的工作零线均接在该端子排上。
每一处有电气线路、电气元器件安装的位置均要实施保护接地以确保所有不带电的金属外壳均可靠接地保护。
每一个负载均应配置相应保护元件，以防止过载、短路或对地。
控制线路应配置相应保护元件。
随机电气技术文件
电气原理图，纸质版和电子版各一份。
相关主要电气控制单元的操作说明书。
PLC和触模屏的编辑软件（电子版）。
PLC程序、梯形图，纸质版和电子版各一份；触模屏程序，纸质版和电子版各一份。
所有电器元器件的清单，包括型号、规格、生产厂家、数量等信息。
相关技术参数表，如包括但不限于变频器、伺服驱动器。
调试运行正常后的程序（系统及PLC）备份一份（优盘或者其他介质）。
四、设备技术要求总则
1、本技术要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证提供符合或优于本技术规格书和有关工业标准的优质产品。
2、具备良好的人机对话功能，可全自动运行，设备节能环保、安全，更换试验件、操作维修方便，造型美观，运行稳定、可靠。
3、设备及其配套的零部件须保证是全新的，零部件、电气元件需选用国际品牌、国内驰名品牌。
4、设备服务要求：供方在按上述供货范围提供设备的同时，须提供与之相应的伴随服务。包括：技术资料、安装调试、现场试运行、技术支持、技术服务、技术培训等，以及在文中未提及的、隐含的其他必须由供方提供的相关服务。
5、所用的电气材料必须是中国强制性产品认证（CCC）的产品。
五、售后服务、培训和技术资料等
1.全套设备运输、现场卸货、安装调试均由供货方负责，用户配合并实行交钥匙工程。（我司给以必要配合实施）
2.设备到达用户所在地后，在接到用户安装通知后7个工作日内执行免费安装、调试和培训；人员培训是指设备操作培训，直到检测工会操作为止。

3.保修：供方提供壹年保修期。供方须拥有专业资深维修工程师，在设备保修期内不收取零部件及其它费用（人为损坏因素除外），实行保修服务，并提供设备终身售后服务。

4.设备保修期满之后，应提供广泛而优惠的技术支持及备件的供应。

5.维修响应：接到用户通知后，8小时内做出响应，48小时内给出明确解决方案，遵循尽量在最短时间内为用户解决问题的原则，如需要，在48小时内赶到现场，一般类故障3个工作日内修复，特殊类故障7个工作日内修复。

6.提供壹套使用说明书。说明书满足使用、维护、保养、操作、安全、安装、调整的需要、装订整齐规范。

7.提供出厂合格证明、装箱清单以及其他相关资料。。
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